+----------------------------------------------+
| Simple Logger II firmware V1.19 (2018-03-01) |
+----------------------------------------------+

Ce fichier d'archive ZIP contient les fichiers suivant :

- FlashUp.exe
- FlashUp.ini
- BL843.hex
- BL848.hex
- CP210xRuntime.dll
- Model5101.pgm
- Model5102.pgm
- Model5104.pgm
- Model5111.pgm
- Model5261.pgm
- Model5264.pgm
- Model5322.pgm
- Model5404.pgm
- Model5432.pgm
- Model5481.pgm
- Model5562.pgm
- Model5564.pgm
- Model5601.pgm
- Model5642.pgm
- Model5702.pgm
- Model5834.pgm
- Model5911.pgm
- Model5912.pgm
- Model5914.pgm
- Lisez-Moi Dabord.txt
- SLII_Firmware_Installation.pdf

1) Tous ces fichiers doivent être extrait dans le même répertoire
2) Exécutez "FlashUp.exe"
3) Suivez les instructions...

Remarque: assurez vous de la bonne connection de l'appareil au PC.
Les données en mémoire de l'appareil seront effacées.

Remarque: Utilisez le mode forcé ("Fail safe") que :
- si l'appareil perdait sa connection pendant la mise à jour. Suivez alors la nouvelle procédure.
- si cela est précisé dans la procédure.


+---------------------------+
|  Historique des versions  |
+---------------------------+


Firmware 1.19
-------------
Pour tous modèles

- (Correction) Correction d’erreur de mesure possible.



Firmware 1.18
-------------


- Version non officielle



Firmware 1.17
-------------
Seulement pour les modèles AL834, ML912 et ML914

- (Correction) Correction d’erreur de mesure possible avec des capteurs Flex, sur de grandes valeurs.



Firmware 1.16
-------------
Pour tous les SimpleLogger II sauf AL834, ML912 & ML914
NOTE: Mise à jour vers une version 1.16 à partir de 1.13 ou antérieure, il faut appliquer une procédure “Fail Safe”*.

- (Correction) Amélioration de la consomation des piles.
- (Correction) Consolidation du mode de démarrage du Bluetooth.
- (Correction) Consolidation de la gestion de l’allumage des LED.
- (Modification) Modifie les états du mode Bluetooth en EEPROM. En cas de Reset, le mode Bluetooth conserve son état précédent.



Firmware 1.15
-------------

- (Modification) Modified code to support turning the BT module on and off via the control button.
- (Correction) Fixed a bug in the boot loader code that prevented the logger from recovering gracefully from a reset.
- (Modification) Removed code that would enable communications when a recording started. This would turn BT on for the BT models, even if it had been turned off by the user.
- (Modification) Removed the communication count down that would prohibit the BT from being turned off for a period of time after communication ended. Now the user can turn off the BT immediately, even if it is communicating with the PC.
- (Modification) Modified code to erase memory and not just set the index pointers when an erase memory command is given (via button control or remotely).
- (Correction) Fixed a bug in the L404 that would flash the memory LED much too slow when the erase command is originally given (via the control button).


Firmware 1.13
Sans information.


Firmware 1.12
-------------

- (Nouveauté) Nouveau mode enregistrement appelé “Enregistrement sur Alarme” pour tous les modèles sauf le modèle L404 et sa capture d’événement.
- (Nouveauté) Auto extinction après une période de non utilisation
- (Correction) L'accès à la RTC entrainait, dans la plage haute de température de fonctionnement, un plantage de l'appareil


Firmware 1.0
------------
Version initiale.

